**Question Lab 7 VTP configuration**

**1. การสร้าง VTP มีประโยชน์อย่างไรบ้าง**

- ช่วยกระจ่าย VLAN ไปยังเครือข่ายย่อย ๆ

- ช่วยให้ติดตาม และ Monitoring VLAN ได้แม่นยำ

- สามารถเพิ่ม VLAN ได้อย่างรวดเร็ว

**2. VTP Mode Server มีคุณสมบัติอะไรบ้าง**

- สร้าง/ปรับแต่ง/ลบ VLANs ได้

- Synchronizes itself

- จะกระจายการเปลี่ยนแปลงของ VLANs

**3. VTP Mode Transparent มีคุณสมบัติอะไรบ้าง**

- ไม่แชร์ VLANs database

- ส่งต่อ VTP ที่รับมาได้

- สามารถสร้าง/ปรับแต่ง/ลบ VLAN ได้แต่จะไม่กระจายการกระทำดังกล่าวไปยัง Switch อื่น ๆ

**4. VTP Mode Client มีคูณสมบัติอะไรบ้าง**

- ไม่สามารถ configure VLAN ได้ หรือก็คือ ไม่สามารถสร้าง/ปรับแต่ง/ลบ VLAN ได้

- รับ VTP ที่ส่งมาและปรับตาม

**REFERRALS**

https://www.guru99.com/vlan-trunking-protocol.html

https://study-ccna.com/vtp-modes/